音响设备采购报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **详细配置** | **数量** | **单价** | **总价** |
| 1 | 音箱 | 低音：10寸  高音3寸\*2  低音单元100磁双磁35芯  功率：80W  尺寸:515\*285\*298mm | 4 |  |  |
| 2 | 专业主功放 | 输出功率Output Power :2x300Watts/2x500Watts AC 220V/50Hz  输入灵敏度Input Sensitivity:0.775V 输入抗阻Input Impedance:10KΩ 谐波失真Distortion THD 20Hz-20KHz:<0.05% 信噪比Signal to Noise Ratio(A weighted):>100dB 频响Frequency Response(±1db):20Hz-50KHz 尺寸Dimension(HxWxDmm):200×495×420 毛重Gross weight:9.8Kg 电源Powe Voltage :AC 220V/50Hz | 1 |  |  |
| 3 | 无线手持话筒 | ◆ 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。 ◆ 采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 ◆ 采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 ◆ 接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 ◆ 多重噪音监测电路，特设单音锁定TONE-LOCK系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 ◆ 选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。 ◆ 空阔最大使用范围100米以上，理想空阔使用范围50米。 | 2 |  |  |
| 4 | 电源时序器 | 尺寸：610×290×110  重量：4.7KG  设有8个输出插座，可将八个产品接入时序器，使这些组合依次开启。 | 1 |  |  |
| 5 | 调音台 | 6路输入，内置16级专业混响器，内置MP3播放器，提供48V幻象电源这些声道可以混合到立体声、单声道输出中。一个C-R/PHONES插孔提供与辅助放大器的方便连接以便于监控。它允许通过切换对所有组的信号进行监控。混音器配备有一个高效、内置的数码音响效应部分。内置的音响效应部分允许您建立专业的声音混合16路专业级而不需要额外的设备。同时也提供一个EFFECT SEND插孔以允许您使用外接音响效应器。提供一个AUX SEND/RETURN插孔。两个单独的AUX总线可以当作 外接音响效应器或监控系统的传送装置使用。调音台提供虚拟电源，以便为需要外接电源的电容麦克风提供方便的连接。 | 1 |  |  |

报价供应商名称（盖章）： 联系人： 电话：